体外膈肌起搏器技术参数

1.脉冲频率：可调单频30HZ、35HZ、40HZ、45HZ、50HZ，可选择，默认40HZ

2.脉冲宽度：200US

3.起搏次数：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15次/，可选择，默认9次/分钟

4.刺激强度（输出脉冲幅度）：0-30单位，可调节

5.治疗时间（指每一次治疗的持续时间）：5、10、15、20、25、30、60、120min,可选择，有倒计时功能

6.具有贴片位置指示功能

7.内置电池：在完全充电正常使用的情况下，可持续供电4-5小时

8.具有LED指示、蜂鸣器提醒功能

9.噪音：不应有异常杂音，应≤60dB

10.输出电压的直流分量：小于1v

11.电源要求：DC3.8V（专用锂电池）±10%

12.工作模式：连续运行

13.质保期三年。