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    一、谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院西院区急诊急救设备带改造项目

竞争性谈判公告

皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）就所需项目进行竞争性谈判，欢迎具备条件的投标供应商参加。
一、项目基本情况
1、项目名称：皖西卫生职业学院附属医院西院区急诊急救设备带改造项目

2、项目编号：WL2026-G003
3、项目类型：工程类

4、资金来源：自有资金

5、项目预算：4.9万元

二、供应商资格
1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：有效期内的企业营业执照经营范围包括中心供氧设备、中心吸引设备；

3、近两年类似项目业绩；

4、供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商，不得确定为成交供应商：

（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；
（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

5、本项目不接受联合体谈判

三、谈判文件及采购需求获取办法：

  1、谈判文件获取方式：从公告附件自行下载；

  2、谈判文件获取时间：自公告发布之日起至响应文件提交截止时间止。

四、响应文件接收及截止时间：
1、响应文件应胶封装订（一正二副），投标密封袋上注明：投标项目名称、包号、投标单位、联系方式；

2、响应文件提交截止时间：2026年9月2日15:00；
3、响应文件提交方式：现场提交

4、响应文件提交地点：六安市裕安区磨子潭路73号皖西卫生职业学院附属医院（六安市第二人民医院）原行政办公楼（一号楼正后方）三楼开评标室。
五、联系方式：

采购部门：物流管理部   0564-3300160   陈主任

归口部门：六安市重大疫病救治中心 13956147645  张主任
附件：西院区急诊急救设备带改造项目竞争性谈判文件

一、供应商须知
（一）须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	皖西卫生职业学院附属医院西院区急诊急救设备带改造项目

	2
	项目编号
	WL2026-G003

	3
	付款方式
	验收合格支付合同总金额 98%，剩余 2% 作为质保金，待质保期结束后付清。(供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与谈判文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效)

	4
	工期
	30天

	5
	质保期
	验收合格后免费质保期至少不低于24个月

	6
	勘察现场
	请各供应商联系采购单位自行勘踏。

	7
	提问与回复
	供应商如果对采购文件内容有相关疑问，向采购人以书面形式提出（联系方式见谈判公告）。采购人对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为谈判文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询，投标人须自行承担因未及时关注相关信息而引发的相关责任。

	8
	响应文件份数及要求
	1、响应文件一式叁份。其中，正本壹份、副本贰份。
2、响应文件的正本和所有副本均不得活页装订，否则作无效响应文件处理。当响应文件正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，供应商应无异议，否则作无效响应文件处理。
3、供应商应将响应文件密封递交，并在封袋上加盖供应商公章。
4、响应文件密封袋上需写明：
采购人名称：
项目名称：
供应商名称：

	9
	递交响应文件注意事项
	纸质版响应文件必须在响应截止时间前递交。

	10
	响应文件的

签署
	谈判文件中明确要求加盖供应商公章、签字的，响应文件中必须加盖供应商公章、签字，否则将导致响应文件无效。

	11
	备注一
	1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商：
（1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；
（2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；
（3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
（4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。
2、不良信用记录查询渠道如下：
（1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn）
（4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn）
3、投标时，供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录声明并加盖供应商公章。如有虚假，采购人将取消其成交资格并上报相关监督管理部门按有关规定处理。

	12
	备注二
	特别提醒：供应商参与投标，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报相关监管部门严肃查处。

	13
	中标（成交）通知书发出的形式
	(纸质  (数据电文  


（二）供应商资格条件

见本项目采购公告。
（三）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权委托书；
4、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函；

5、响应情况表；

6、相关服务承诺函；

7、谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

（四）响应文件的编制及提交

一、响应文件的编制

1、除专用术语外，响应文件以及投标供应商与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。

2、除非谈判文件另有规定，供应商的响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

3、响应文件应使用人民币填报所有报价，不接受多种货币报价。

4、投标供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非有法律法规或发证机构书面材料明确表明投标供应商资质（或资格)有效，否则一律不予认可。

5、响应文件应按谈判文件规定格式进行编写，如有必要，可以增加附页、扩展表格，作为响应文件的组成部分。

6、响应文件应当对谈判文件有关采购需求、供货期限、质保期、技术与服务要求、响应报价要求等实质性内容做出响应。响应文件在满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于采购人的承诺。

7、供应商必须对其提交的资料的真实性负责，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

8、响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，谈判文件要求盖章、签字的应按要求盖章、签字。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书（见响应文件格式）且符合要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。响应文件签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

（2）响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致以纸质正本文件为准。

二、响应文件的递交

投标人应按投标须知前附表规定的时间、地点，于投标截止时间前按照谈判公告要求递交纸质版投标文件。未在投标截止时间前递交响应文件，其响应文件将不予接收。

（五）评审及异常情况处理

1、谈判小组是按规定组成的三人或三人以上单数的评审小组。
2、在掌握了供应商的基本情况后，谈判小组将与供应商分别进行谈判。
3、谈判是分别单独进行的。供应商不得与其他参与谈判的供应商相互串通；谈判小组也不得将与某一供应商的谈判情况向其他供应商及其关系人透露。
4、谈判采用一轮谈判、两轮报价的方式进行。但最终采取多少轮谈判，由谈判小组视情况而定。
5、谈判结束后，谈判小组将现场告知并要求所有符合条件的供应商在规定的时间内进行最后的报价。在接到二轮报价通知后，供应商必须在规定的时间内（原则上不超过15分钟）将自己在谈判中作出的澄清、变动以及最终的报价，经法定代表人或授权委托人签字盖章后，以纸质形式提交，现场提交给谈判小组。
6、谈判小组将遵循公平、公正的原则，对供应商最终提交的确认价进行综合评审，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则推荐出成交供应商。如果最后一轮报价出现多家供应商报价相同时，谈判小组将采取抽签的方式确定成交候选人。
7、谈判时出现以下情况之一的，将予以废标：
（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3）供应商的报价均超过预算金额的； 

（4）因重大变故，采购任务取消的； 

（5）其他经谈判小组一致认定应予废标情形的。 

8、重新组织谈判，将通过皖西卫生职业学院附属医院官网进行公告。
(六）报价响应及答疑
1、响应报价应含有所投项目的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。
2、谈判文件提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。本次谈判项目如有相关配套设备及日常使用的相关耗材清单，标明品牌、型号、产地、规格、最小供货单位等并分项报价，报价不计入投标总价,供以后补充采购、维修等使用。在中标后如发现有漏报、瞒报等情况，一律作退货处理。使用过程中若有更换品种等情况，价格不得超出合同价,如未说明一律视为免费配套安装与使用。
3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、如投标人需要对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料，请自行联系采购单位。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。投标人因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、投标人对本项目如有不清楚之处，请及时与我院联系，我院将尽快予以答复。

（七）澄清及变更

谈判文件如有澄清及变更，将以网上公告形式发布，请供应商及时关注。

二、采购合同

（具体甲乙双方自行拟定）
三、采购需求

技术标准和要求
一、工程概况

本项目为六安市重大疫病救治中心3#号楼2层抢救室支撑系统施工。本次项目工程主要包含管路，终端设备带及配套设施系统。

工期：本项目为交钥匙工程，整体项目必须在合同签订后 30 日历天内完成。

投标人的投标报价应基于本招标文件、自行组织的现场踏勘所获取的全部信息。本项目合同价格在合同履行期内不因物价波动、法规变化、现场条件差异或工程清单的局部错漏等任何因素而调整。任何投标人在报价清单中出现的漏项、少算，均视为其已将该部分费用包含在投标总价中，招标人将不予另行支付。
二、招标范围

1.一楼医用气体管道井到2楼抢救室病房医用气体管路，电源到抢救室病房设备带； 

2.终端设备带及配套设施系统：包含病房专用设备带、监测报警装置、气体终端、电源插座、床头灯、灯开关、管道等；

3.氧气罐（40L）直接连接（软管）到设备带，可自由拔插切换，连接系统需定制。

三、技术标准及规范要求
全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各参数必须符合下列规范要求, 其中应遵守但不仅限于如下规范、标准、技术条件，同时参考国外先进国家有关技术规程，以下规范如实施新标准按新标准执行，如有内容重复按标准高的执行：

YY/T0187-1994             《医用中心供氧系统通用技术条件》

YY/T0186-9194             《医用中心吸引系统通用技术条件》

GB 50016-2014             《建筑设计防火规范》（2018版）

GB 50184-2011             《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB 50235-2010             《工业金属管道工程施工规范》

GB 50236-2011             《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》

GB 50316-2000             《工业金属管道设计规范》（2008年版）

YS/T650-2007               《医用气体和真空用无缝铜管》

GB 50683-2011             《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

GB 50751-2012             《医用气体工程技术规范》

GB 9706.1-2007            《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》

GB/T 20801-2006           《压力管道规范工业管道》

国家、行业、地方等其它现行的相关标准、技术规范及法律法规等。

项目具体内容及技术要求

1.专用设备带：

规格:长(L)2000x高(H)300x厚(W)95 (mm)；（根据用户需求调整）

设备带附件的标配承重约30KG左右，每床2个5孔插座，6个三孔插座，德标气体终端（氧气、吸引、空气）各2个,灯1个、网口2个。

采用铝合金材质(T6铝合金，δ≧2mm)，表面经整体静电喷涂及电泳处理，颜色可选。

设备带外观由欧美标准风格设计，设备带内的气体管路与强弱电路分隔设置，符合国际上各国关于医疗设备的标准及要求，可增加监护仪支架、仪器附件小篓子、一体化输注泵支架、不锈钢输液架、移动式检查治疗灯等。

2.气体终端：

（1）气体终端为德式标准，通配标准接头，不同气体端口具有特定的专用插头，专用插头不能通用，防止误操作。

（2）气体终端产品与气体接触部分为全金属材质，金属压盖,金属颈环，金属内圈，黄铜底座；主体采用医疗级黄铜制造；

（3）气体终端O型圈采用食品级氟素橡胶；

（4）气体终端产品具有完整的二次插拔锁紧保护功能，防止通断气压下顶出治疗仪器造成医患者伤害，配备防尘盖（不可掉落）。

（5）医用气体终端的使用次数应≥50000次（出具检测报告）；每个氧气终端应配备一个维修阀，所有终端维修时无需关闭供气管路。

（6）所有终端中心距本病房地面高度设计为1.4m，方便操作（根据现场调整）；

（7）气体终端终端插座部分及底座部分为59-1优质锻造铜，脱脂清洗；每个终端出厂前经100%气密性测试；

（8）气体终端底座与接气短管部分为一体铸造加工成型，没有任何焊接部位，杜绝焊接点漏气现象。

（9）气体终端符合国家食药监局YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》标准要求，须出具检测报告，检验报告应包含对终端安全性结构、压力、泄漏、压降和洁净度的检测。

3.氧气管道、负压管道、空气管道

氧气空气管道采用无缝紫铜管。

主要技术参数：

（1）规格型号：详见招标清单；

（2）材质：TP2；

（3）焊接方式：硬钎焊；

（4）符合标准：铜管符合YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》；

（5）氧气管道及连接件按脱脂工艺严格去油脱脂，并酸洗、脱脂及抗氧化处理后封堵，再发到现场。每个病区走廊横管安装在走廊吊顶内，病房内支管安装在铝合金设备带内；氧气管道穿墙壁和地板时，均敷设在套管内，在套管内的管段不得有焊缝及连接接头；氧气管道不允许暗埋在建筑物结构内或敷设在没有检查门的管井内；氧气管道不允许与燃气管、燃油管、电缆共架敷设；
负压吸引管道均采用无缝不锈钢管

主要技术参数：

（1）规格型号：详见招标清单

（2）材质：06Cr19Ni10；

（3）焊接方式：氩弧焊；

（4）符合标准：不锈钢管符合GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》；

（5）接地电阻：＜10Ω

（6）吸引管道严格清洗、吹扫及抗氧化处理后封堵，再发到现场。主管道与氧气主管并行，每个病区的横管安装在走廊吊顶内，病房内支管安装在铝合金设备带内。

五、主要设备说明

	序号
	设备材料名称
	推荐品牌

	1
	所有配件
	需和现有病房通用

	2
	气体终端
	宇峰、捷工、捷仪

	3
	开关
	TCL、西门子、正泰

	不按以上投标做废标处理


安装、调试及试运行

1.1中标人应派遣有从事同类项目工作丰富实践经验的技术人员进行设备安装、调试及运行工作，直到保证正常稳定运行。

1.2在调试期间，中标人在现场负责测试和调试。测试、调试方法及记录表格式应由采购方认可后方可执行。测试、调试过程中的一切费用由中标人负责。

1.3设备试运行需采购方的工程技术人员的监督下进行。

1.4试运行过程中需连续72小时以上的保证测试，如果一次保证测试达不到合同功能保证的规定，中标人应自费修正/增补再次进行保证测试，业主允许中标人再次进行两次共不超过10天的保证测试。如果仍无法满足合同功能保证规定的水平，允许供货方再进行一次完全自费的保证测试，但这次测试所消耗的原材料、能源费用应由中标人承担，如果仍达不到合同功能保证的规定，中标人应负责自费进行改造，直到达到合同规定的技术要求。

1.5设计使用寿命：中标人应按医用供气系统的规范和标准生产、制造和安装设备，提供的材料及设备应是全新的和质量达标的，并应设计成长期使用寿命期，适用于每天连续工作24小时，并在项目竣工验收时进行全性能试验。

2.工程验收

运行期满各项指标达到设计要求，由买方向供货方签发验收合格证。

2.1验收按国家有关标准和规定执行。

2.2运行结果符合合同要求。

2.3在进行测试和验收、运行过程中发生的故障和发现的问题已被排除，并得到买方的认可。

2.4所有合同中规定的设备、备品备件、专用工具都已提交。

2.5设备在交由买方使用前已通过有关部门验收并得到使用证书。

2.6整套设备图纸及技术文件都已提交并得到接受。

3. 技术资料

投标人需按工作顺序提交所需的技术资料（中文版），所有资料必须符合本技术规格书的要求。无论其是否被明细列在合同文件中。这些技术资料主要有（不限于）：①工程设计图纸；②设计安装图纸；③电器设备及系统原理图、安装线路图；④构件、机械安装图；⑤安装、操作（或使用）、维修手册；⑥制造、安装标准；⑦零部件目录和易损件制造图：⑧安装和验收报告等。

中标后7日内需向采购方提供完整的基础设施施工图

七、服务要求
1、验收合格后免费质保期至少不低于24个月。在质保期内，因配件发生故障24小时内（从故障发生时间开始计算）不能修复，投标人中标后必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，其他型号配件代替时需经采购人同意，不补差价。在设备的使用寿命期内，投标人中标后应保证采购人在7天内买到设备必须的易损件及其他零部件。验收合格交付采购人使用的同时必须备足易损件及其他零部件，以保证各种设备能够及时的得到修复（需提供配备的零部件名称及数量表）。

2、在质保期内，中标的投标人须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障（人为使用不当及不可抗力因素除外），修好后，投标人需一式两份报告给招标人，包括故障原因，解决措施，完成修理所需时间及恢复正常运行日期。投标人在投标文件中需对维修服务的响应时间进行承诺：须明确故障现场响应的时间、响应故障修复的时间。

3、投标人中标后应诚实守信、确保该项工程所使用产品品牌的真实性和产品质量，其所提供的设备、材料需经采购人验收认可后，方能投入施工，如发现有任何质量问题（如与要求不符、外观损伤），中标人必须立即以同样型号的设备在采购人规定的时间内更换，确保工程质量。采购人保留在对中标人提供的设备和材料的品牌、质量、技术要求等持有异议时，对中标人提供的设备和材料送相关权威部门进行检测和裁定的权力。

4、在质保期内的工作应包括对所有设备常规检查和保养指导等。

5、在质保期满时，投标人工程师和招标人代表应对本医用供气系统进行另一次测试，测试结果需取得招标人的认可。

6、中标人应无偿提供安装、调试所需的全部特殊、专用工具、测试运行检修等所需的必备工具，调试完毕后专用工具无偿转让给采购人，中标人负责培训采购方指派的操作人员、维修人员合格后上岗。

7、无论质保期内或质保期外，中标人须承诺在设备使用寿命期内终身提供优质的服务，且质保期外维修一般应仅收取材料成本费用。

八、合同转让和分包

本合同不允许转让和分包。

主要设备、材料清单表

	序号
	项目名称
	产地/品牌
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	不锈钢无缝钢管
	国产、国优
	Φ32×2.0
	米
	45
	吸引主管道

	2
	紫铜管
	国产、国优
	φ10×1.2
	米
	90
	氧气空气主管道

	3
	紫铜管
	国产、国优
	Φ8×1
	米
	12
	进病房及设备带内部氧气支管

	4
	紫铜管
	国产、国优
	Φ8×1
	米
	12
	进病房及设备带内部空气支管

	5
	紫铜管
	国产、国优
	φ10×1.2
	米
	12
	进病房及设备带内部吸引支管

	6
	设备带
	国产、国优
	300*95
	米
	11
	重症、急救专用设备带,根据拥护需求调整

	7
	氧气终端
	国产、国优
	德标
	个
	8
	每床2个

	8
	氧气终端
	国产、国优
	德标
	个
	4
	与氧气瓶软管连接

	9
	空气终端
	国产、国优
	德标
	个
	8
	每床2个

	10
	吸引终端
	国产、国优
	德标
	个
	8
	每床2个

	11
	氧气维修阀
	国产、国优
	TSJ1-4
	个
	2
	　

	12
	装饰槽板
	国产、国优
	60×40
	米
	4
	铝合金或不锈钢

	13
	五孔插座
	国产、国优
	国标五孔
	个
	8
	每床2个

	14
	三孔插座
	国产、国优
	三孔
	个
	24
	每床6个

	15
	LED床头灯含开关面板
	国产、国优
	LED4W
	个
	4
	含灯罩

	16
	漏电保护器
	国产、国优
	32A
	台
	2
	　

	17
	设备带内线配管
	国产、国优
	Φ18
	米
	17.6
	　

	18
	设备带电源线
	国产、国优
	2.5mm²
	米
	52.8
	　

	19
	氧气二级减压箱
	国产、国优
	双回路
	台
	1
	　

	20
	空气二级减压箱
	国产、国优
	双回路
	台
	1
	　

	21
	压力传感器
	国产、国优
	
	台
	3
	氧气/吸引/空气

	22
	气体监视报警器
	国产、国优
	三气
	台
	1
	与大楼气体报警系统兼容

	23
	电源线
	国产、国优
	RVS2*0.75
	米
	46
	　

	24
	信号线
	国产、国优
	RVS2*0.75
	米
	46
	　

	25
	电源线
	国产、国优
	2.5mm²
	米
	31
	　

	26
	KBG线管
	国产、国优
	Φ20
	米
	77
	　

	27
	KBG线管
	国产、国优
	Φ25
	米
	120
	穿电源线网线

	28
	电源线
	国产、国优
	RBV3*2.5
	米
	60
	　

	29
	网线
	国产、国优
	六类非屏蔽
	米
	305
	　

	30
	网络模块
	国产、国优
	六类
	套
	8
	含面板

	31
	一体化输注泵支架
	国产、国优
	定制
	套
	4
	我院有配件，可适配安装

	32
	设备带上监护仪支架
	国产、国优
	定制
	套
	4
	

	33
	仪器配件篓子
	国产、国优
	定制
	套
	4
	

	34
	氧气瓶至设备带软管接头
	国产、国优
	定制
	套
	4
	含减压器

	
	医气材料合计
	相关配件耗材。含冲洗、试压、调试费、采保费、开洞、机械费、管理费（包括缺陷修复、保险、协调、维护费、与其它工种的配合费）、利润、措施费、规费、验收（直至交付使用各保修期保障维修等相关服务等完成本系统工作全部内容）
	　
	项
	1
	　


四、响应文件格式
　　　　　　　　　项目
响
应
文
件
第  包
供应商：
年  月  日
响应文件资料清单
	序号
	资料名称
	备注

	一
	报价单
	

	二
	供应商基本信息
	

	三
	谈判授权书
	

	四
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函
	

	五
	响应情况表
	

	六
	相关服务承诺函
	

	七
	谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


附件一  

报价单
	序号
	分项名称
	型号、品牌
	单位
	数量
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	
	其他费用
	
	
	
	
	

	
	合计
	
	
	
	
	


供应商电子签章：
日  期：   年   月   日
注：表中所列服务为对应本项目需求的全部服务内容。如有漏项或缺项，供应商承担全部责任。
附件二
供应商基本信息
附件三  

谈判授权委托书

致：皖西卫生职业学院附属医院
本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目（项目编号：                   ）谈判活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：                      

          职    务：                        

          联系手机：                        

固定电话：                        

代理人（被授权人）签字或盖章：              
          职    务：                        
          联系手机：                         

固定电话：                        

供应商名称（公章）：                        

日      期： 

附件四
无重大违法记录声明函
本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加本次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录即没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。本公司未被政府采购监管部门限制参加政府采购活动或曾被政府采购监管部门限制参加政府采购活动但已不在限制期内。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商签章：
日期：
无不良信用记录承诺函
本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：
1、公司被人民法院列入失信被执行人；
2、公司被市场监督管理部门列入严重违法失信企业名录；
3、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；
4、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。 
供应商签章：
日          期：
附件五

响应情况表
	按谈判文件规定填写
	按供应商所投内容填写

	序号
	内容
	谈判文件要求
	响应承诺
	偏离说明

	1
	技术响应
	
	
	

	2
	付款响应
	
	
	

	3
	供货期响应
	
	
	

	4
	其他
	
	
	


供应商签章：
日期：   年  月  日
注：
1、供应商必须逐项对应描述服务主要参数、材质、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写或复制（包括全部复制或主要参数及配置的复制）谈判文件技术参数的，包括有选择性的技术响应（例如在某一分项中出现两个及以上的品牌或两种及两种以上的技术规格），均可能导致响应无效；
2、供应商所供产品如与谈判文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
3、响应部分可后附详细说明及技术资料。
附件六

服务承诺

投标人可自行制作格式

附件七

谈判文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料

附件八
                                   项目二轮报价表
致：皖西卫生职业学院附属医院(采购人)

1、我单位愿在                                       （项目名称）第一次谈判报价的基础上再次让利，让利后报价                       （大写）元（          （小写））。如果我单位有幸成为成交人，我单位将以    轮报价完成本次采购的全部工作，供货期间不再调整。

2、其他部分与响应性文件内容一致。

供应商：                         （盖章）
法定代表人或授权代表：        （签字或盖章）
日期：     年     月     日

（注：各供应商单独备足空白“二轮报价表”并加盖单位公章，用于第二次报价时填写，请供应商自行准备多份，用于后续报价）。



